**Használati utasítás**

**1. Lencsevédő (Lens Cover)**

A termék használaton kívül történő védelme érdekében fedje le a lencsét a lencsevédővel.

**2. USB Type-C port**

* A termék külső USB-kábellel csatlakoztatható egy külső áramforráshoz a töltés érdekében.
* A külső áramforrás kimenete: **5V 2A**.
* A termikus képalkotó kamera által készített képek külső monitorra is továbbíthatók a megfelelő videókábel csatlakoztatásával.

**3. Akkufedél (Cell Cover)**

* Az akkufedél a termék akkumulátorának eltávolítására és behelyezésére szolgál.
* Nyomja meg az akkufedélen lévő gombot, majd csúsztassa lefelé a fedelet, hogy kinyissa.
* Az akkumulátort az **anód és katód jelöléseknek megfelelően** helyezze be.

**4. CAMBOX port**

* **1/4 hüvelykes** szabványos csatlakozó, amely támogatja a pan/tilt (forgatás/döntés) funkciót.

**Gombok leírása**

**1. Bekapcsoló gomb (Power Button)**

* **Bekapcsolás**: Hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot, amíg az indítóképernyő meg nem jelenik a keresőben. Ezután a készülék sikeresen bekapcsol.
* **Kézi kikapcsolás**: Hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot, ekkor megjelenik a kikapcsolási folyamatjelző sáv. A kikapcsolás a sáv betöltése után történik meg.
* **Automatikus kikapcsolás**: Ha az automatikus kikapcsolás be van állítva, a készülék egy meghatározott idő után magától kikapcsol, ha nincs használatban.
* **Kijelző kikapcsolása**: Hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot, és a kijelző kikapcsol, de a készülék tovább működik.
* **Kijelző bekapcsolása**: Nyomjon meg bármilyen gombot a kijelző újraaktiválásához.

**2. Fényerőszabályzó gomb (Brightness Button)**

* **Kijelző fényerejének állítása**: Rövid nyomással módosítható a fényerő.
* **Távoli fókuszálás (bizonyos modellek)**: Hosszan nyomva tartva a gombot, a fókusz távolabb állítható.
* **Üzemmódváltás (bizonyos modellek)**: Hosszan nyomva tartva a gombot, a különböző megjelenítési módok között lehet váltani.

**3. Színpaletta gomb (Color Palettes Button)**

* **Színpaletta váltása**: Rövid megnyomásával válthat a különböző színmódok között (pl. fehér meleg, fekete meleg, vörös meleg, vasvörös és kék meleg).
* **Menü elérése**: Hosszan nyomva tartva beléphet a menübe.

**4. Zoom gomb (Zoom-in Button)**

* **Nagyítás**: Rövid megnyomásával aktiválható a nagyítás.
* **Közeli fókuszálás (bizonyos modellek)**: Hosszan nyomva tartva beállítható a közelebbi fókusz.
* **Hőnyomkövetés (bizonyos modellek)**: Hosszan nyomva tartva módosítható a hőnyomkövetés funkció.

**Hibakeresés (Troubleshooting)**

1. **A készülék nem kapcsol be**
	* Megoldás: Cserélje ki az akkumulátort vagy csatlakoztassa az adaptert töltéshez.
2. **A kijelző kikapcsol használat közben**
	* Megoldás: Nyomjon meg röviden bármelyik gombot az ébresztéshez és a képernyő visszakapcsolásához.
3. **A készülék képe elmosódott használat közben**
	* Megoldás: Hosszan nyomja meg a fényerőgombot vagy a nagyítás gombot, hogy megfelelően fókuszálja a képet.

**Tárolás és szállítás (Storage and Transport)**

**Tárolás**

* A terméket jól szellőző, tiszta, páramentes és korrozív gázoktól mentes helyen kell tárolni, **-30 °C és 60 °C közötti hőmérsékleten**, legfeljebb **95% relatív páratartalom** mellett.
* Háromhavonta egyszer ki kell venni és feltölteni az akkumulátort.

**Szállítás**

* A szállítás során **védeni kell az esőtől, vízbe merüléstől, ütődéstől és erős vibrációtól**.
* Óvatosan kell kezelni, **dobálása tilos**.

**Funkciók leírása (Function Description)**

* **Video kimenet**: Be- és kikapcsolható.
* **WiFi**: Valós idejű videó továbbítására használható, ha a mobiltelefon csatlakozik az eszközhöz az alkalmazáson keresztül.
* **Lézeres kurzor**: A piros, sárga és kék lézeres kurzorok be- és kikapcsolhatók.
* **Kép kontraszt (bizonyos modellek)**: 5 szinten állítható.
* **Kép fényerő (bizonyos modellek)**: Az érzékelő fényereje 5 lépésben állítható.
	+ ⚠️ **Megjegyzés**: A beállított kontraszt és fényerő értékek az adott jelenetmódban mentésre kerülnek.